编号：0246-2019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆嘉鸿达石油钻采设备有限公司 | | | | | 审核员 | 王玉玲 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 车间 | 游标卡尺 | 3034502 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块  5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.13 | √ |
| 车间 | 温度计 | 001 | 0-50°C | 0.5°C | 标准铂电阻温度计二等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.13 | √ |
| 车间 | 活塞式压力计 | 434 | 1-60MPa | *U* =0.02%，*k* =2 | 活塞式压力计0.02级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.13 | √ |
| 车间 | 压力表 | HC70602012165 | （0-6） Mpa | 1.6级 | 便携式压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.11.24 | √ |
| 车间 | 压力表 | HC70601210827 | （04）Mpa | 1.6级 | 便携式压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.11.24 | √ |
| 车间 | 千分尺 | B996 | （0-25）mm | ±0.004mm | 量块  5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.13 | √ |
| 车间 | 绝缘电阻表 | 14030565 | ZC-7 | 10级 | 数字高压表  可调式高阻箱 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.13 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 7917 | （0-300）mm | ±0.02mm | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.13 | √ |
| 审核综合意见：  公司未建立最高标准，测量设备送至深圳华科计量检测技术有限公司，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核员签字： 部门代表签字：      审核日期： 2020 年 12 月1 日 | | | | | | | | |