编号：0239-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 晋城山水合聚水泥有限公司 | | | | | 审核员 |  | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 制成车间 | 定量包装机 | HC-12-26-7 | BHYW-10C | ＋0.6kg~  -0.2kg | 重力式自动衡器检定装置X（1）级 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2020.3.27 | √ |
| 制成车间 | 电子汽车衡 | 12080001 | SCS-150 | Ⅲ | M1级砝码 | 泽州县综合检验检测中心 | 2020.10.21 | √ |
| 质量控制室 | 压力试验机 | 36 | TYE-300 | 1级 | 0.3级测力标准装置 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2020.4.21 | √ |
| 质量控制室 | 压力试验机 | 35 | TYE-300 | 1级 | 0.3级测力标准装置 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2020.4.21 | √ |
| 质量控制室 | 电子天平 | B234238390 | AR224CN | 4级 | F1级砝码 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2020.4.21 | √ |
| 质量控制室 | 抗折试验机 | 167 | DKZ-5000 | 1级 | 3等测力计标准装置 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2020.4.21 | √ |
| 质量控制室 | 抗折试验机 | 153 | DKZ-5000 | 1级 | 3等测力计标准装置 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2020.4.21 | √ |
| 制成车间 | 定量包装机 | HC-12-27-2 | BHYW-10C | ＋0.6kg~  -0.2kg | 重力式自动衡器检定装置X（1）级 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2020.3.27 | √ |
| 制成车间 | 定量包装机 | HC-12-7-3 | BHYW-10C | ＋0.6kg~  -0.2kg | 重力式自动衡器检定装置X（1）级 | 晋城市质量技术检验检测所 | 2020.3.27 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  公司未建立计量标准，测量在晋城市质量技术检验检测所和泽州县综合检验检测中心检定，抽查9台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年 12月 1日~ 12月2日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |