受理编号：0250-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 仪征市金坤防水材料有限公司 | | | | 审核员 | 李政阳 | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  | |
| 质检室 | 电子万能试验机 | CB-01 | JDL-10000N | 0.5 | 标准测力仪：0.3级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.5.15 | √ | |
| 质检室 | 密度天平 | CB-12 | FA2004 | ±0.001g | 砝码：F1等级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.5.15 | √ | |
| 质检室 | 测厚仪 | CB-09 | TF-4030 | ±0.02mm | 量块  三等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.11.10 | √ | |
| 生产车间 | 温控仪 | CB-08-01 | (0-150）℃ | 1.0级 | 过程仪表校验仪：U=0.3℃，k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.11.10 | √ | |
| 质检室 | 钢卷尺 | CB-13 | 5m | 2.0级 | 标准钢卷尺:MPE：±（0.03+0.03L）mm | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.5.15 | √ | |
| 生产车间 | 电子计量称 | CB-25 | ACS | Ⅲ级 | 砝码：F2等级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.12.8 | √ | |
| 质检室 | 熔体流动速率仪 | CB-07 | SMT-3001 | / | 数字温度巡检仪：0.05级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.5.15 | √ | |
| 生产车间 | 压力表 | CB-20-01 | Y60 | (0-1.0)MPa | 数字压力计：0.05级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.12.8 | √ | |
|  | 审核综合意見：  通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查6份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | |
|  | 审核日期： 2020 年11月14日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | |