**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **四川卓电水泥制品制造有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **16.02.01;16.02.06** |
| **教师姓名** | | **周文廷** | | **专业** | **16.02.01;16.02.06** | **培训地点** | **远程微信群** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张玉** | **姜惠萍** |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **水泥沙石配比--加水搅拌--离心 --装模张拉--蒸养 --脱模--检验 --入库** | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 生产任务未按时完成，设备故障，工人操作不当，控制措施：生产和服务控制程序、设备操作规程、作业指导书；  该产品生产过程中的离心浇铸为特殊过程，企业从人员、设备、工艺等方面进行了确认 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | |  | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | |  | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | GB4623-2014《环形混凝土电杆》 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **检验分为出厂检验和型式检验，当企业连续生产4000棵，或半年内生产数量没有超过400棵时要进行一次型式检验** | | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | | |

**填表人(专业人员)：  日期：2020.12.14 审核组长：日期：2020.12.14**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**