**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **安徽鑫德隆建工有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **EC：28.02.00;28.03.01****E：28.02.00;28.03.01****O：28.02.00;28.03.01** |
| **教师姓名** | 陈义超 | **专业** | **市政28.03.01** | **培训地点** | **13楼会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **王志慧** |  |  |
| **专业代码** | **28.02.00** |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 市政部分主要施工流程：（含路面、墙面、园区绿化、给排水等）施工准备→沟槽开挖→管道安装→土方回填→土石方开挖→路基土石方→砼路面→人行道铺装→附属工程。 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 关键过程有：隐蔽工程、主体工程等；需要确认过程：隐蔽工程、混凝土预制、施焊过程等 ；针对关键过程/特殊过程，建立的控制文件有：设置关键控制点、技术交底、监理旁站的资料等； |
| **重要环境及控制措施；不可接受风险的危险源及控制措施** | “环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，识别出重大环境因素固体废弃，火灾爆炸，评价符合程序要求及公司的实际情况。已识别重要环境因素包括：噪声的排放等，明确的控制措施和责任部门。识别了触电 坠落 火灾 机械伤害 噪声伤害等危险源，制定了相应的管控方案。 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 《公路路基施工技术规范》JTJ033-95《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》等相关规定制定。 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 查PE给水管（公称外径dn20mm∽dn160），第三方检验机构安徽省卫生和计划生育委员会；检测报告编号：皖卫水字（2016）第A0010号，符合《生活饮用水卫生监督管理办法》规定；商品砼（C20、C25）：第三方检测公司：滁州市友西混凝土有限公司试验室，检测报告编HGZ19052903 ,符合GB/T50081-2002规定。 |
| **其它相关知识** | **现场审核技巧** |

**填表人(专业人员)：陈义超 审核组长：王志慧 日期：2019年10月16日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**