编号：0255-2020

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 佛山市三水中信达地毯制品有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 电子秤 | 00000188 | -- | Ⅲ级 | 砝码组：M1等级 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2020/12/10 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | GZC-01 | 150mm | *U*=0.1mm，*k*=2 | 金属线纹尺：*U*=0.008mm，*k*=2 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2020/12/10 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | GJZ-01 | 50m | Ⅱ级 | 标准钢卷尺：*U*=5μm+5\*10-6L，*k*=2 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2020/12/10 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | BS121018A | 10m | Ⅱ级 | 标准钢卷尺：*U*=5μm+5\*10-6L，*k*=2 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2020/12/10 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由生产部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由生产部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2020年12月23日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**