编号：0248-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 黑龙江陆地能源有限公司 | 审核员 | 焦秀伟 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 7666 | (0～150)mm | ±0.02mm | 量块5等 | 沈阳北测检测技术有限公司 | 2020.11.23 | √ |
| 生技部 | 数字万用表 | J-04 | 15B | DCV:*U*rel=0.24%，*k*=2DCI:*U*rel=0.26%，*k*=2R:*U*rel=0.22%，*k*=2 | 多功能校准源 0.05级 | 沈阳北测检测技术有限公司 | 2020.11.23 | √ |
| 生技部 | 深度卡尺 | J-01 | (0～300)mm | ±0.03mm | 量块5等 | 沈阳北测检测技术有限公司 | 2020.11.23 | √ |
| 生技部 | 塞尺 | J-07 | (0.02-1)mm | *U*rel=2μm，k=2 | 万能测长仪±（1+L/200）μm | 沈阳北测检测技术有限公司 | 2020.11.23 | √ |
| 生技部 | 外径千分尺 | B75886 | (0～25)mm | ±0.004mm | 量块4等 | 沈阳北测检测技术有限公司 | 2020.6.25 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 00000130 | (0～500)mm | ±0.02mm | 量块4等量块5等 | 沈阳北测检测技术有限公司 | 2020.6.25 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备除自检外委托沈阳北测检测技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由生技部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021年4月7日~ 4月8日上午 审核员签字：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 部门代表签字： 99e64bb5911366689deee2670a0142f |