编号：0008-2017-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏兴特教学设备有限公司 | | | | | 审核员 | 吴素平 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量  设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 游标  卡尺 | 1# | 0-150mm | ±0.02mm | 量块5等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.06.16 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 1# | （0-500）mm | ±0.15mm | 金属线纹尺  三等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.06.16 | √ |
| 质检部 | 外径  千分尺 | 08 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块5等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.06.16 | √ |
| 质检部 | 邵氏  硬度计 | 21367 | LX-A | ±1HA | 硬度计检测仪  U=0.1HA（k=2) | 淮安市计量测试中心 | 2020.06.16 | √ |
| 质检部 | 电子  台秤 | 24578 | TCS-200 | Ⅲ级 | 砝码  M1等、F2等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.06.16 | √ |
| 审核综合意見：  该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准，经查5份测量设备检定、校准证书，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| C:\Users\wsp\Desktop\微信图片_20180404111305_副本_副本.jpg审核日期：2021年04月21日      审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |