编号：0424-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 徐州建机工程机械有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产中心 | 手持测距仪 | 1033353446 | DISTO TM D510 | 1级 | 手持测距仪检定装置*U*=0.96mm *K*=2标准长度基线*U*=(0.01-0.14)mm *K*=2 | 江苏省测绘仪器计量中心 | 2021.01.11 | √ |
| 品质保证部 | 经纬仪 | 381823 | J6E | J6 | 经纬仪检定装置2级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.01.13 | √ |
| 品质保证部 | 里氏硬度计 | 51547000016 | TIME5300 | 3HLD  | 里氏硬度计检定装置*U* ≤9HLD *K*=2 | 2021.02.04 | √ |
| 设备能源部 | 数位式照度计 | 170819588 | TES-1332A | 二级 | 光照度标准装置一级 | 2020.12.04 | √ |
| 品质保证部 | 电子汽车衡 | SCS-100 | Q00659-6FL | 3级 | M1等级砝码 | 2020.10.23 | √ |
| 生产中心 | 游标卡尺 | LS01B01-001 | 0-2002/0.02mm | ±0.14㎜ | 5等量块 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2021.01.22 | √ |
| 生产中心 | 接地电阻测试仪 | 11070130 | ZC29B-1 | 高于50兆欧 | 接地电阻表（测试仪）检定装置 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.01.11 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质保证部负责溯源。公司测量设备由江苏省测绘仪器计量中、徐州市质量技术监督综合检验检测中心、苏州朗博校准检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质保证部保存，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021年 5月13 日~ 5 月14 日 577475f2d71659eed95b546a81c2d41审核员签字： 部门代表签字：  |