**测量设备溯源抽查表**

编号：0097-2020-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏文凤化纤集团有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生技部（生产车间） | 缕纱测长仪 | LQ-01 | ZWEIGE-L232 | 线框周长±1.0mm张力±10.0% | 标准钢卷尺砝码：F2级 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.12.12 | √ |
| 质检部 | 变形丝卷曲仪 | WF-006 | DDY6506 | ±0.01cN | 电子天平：Ⅱ级电子数显卡尺U=0.02mm k=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.12.11 | √ |
| 质检部 | 高精度恒温槽 | FQ-03 | BY-28 | ±0.1℃ | 多通道数据采集器：U=0.06℃，湿度：U=1.5%RH | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.12.11 | √ |
| 生技部（生产车间） | 电子计价秤 | 10110251 | ACS-30 | Ⅲ级 | 砝码M1级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.12.25 | √ |
| 生技部（生产车间） | 电子天平 | 11404 | FA2004H | Ⅰ级 | 砝码F1等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.12.25 | √ |
| 生技部（生产车间） | 压力表 | 16040373210 | Y-100（0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表：0.25级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.5.7 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由办公室负责溯源。公司测量设备全部委托海安市综合检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由办公室陈雪溧保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021 年 06 月 22 日审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。