**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **北京太合集佳家具有限公司** |
| **专业小类/****项目代码** | **Q：23.01.01;23.01.04;34.05.00 E：23.01.01;23.01.04;34.05.00** **O：23.01.01;23.01.04;34.05.00** |
| **教师姓名** | **伍光华** | **专业** | Q:23.01.01,23.01.04E:23.01.01,23.01.04O:23.01.01,23.01.04 | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **强兴** |
| **专业代码** |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 策划了产品实现过程/服务流程：产品开发流程：客户需求--立项---方案设计--产品设计出图- 样品委托加工--送三方检验--改进--客户确认--客户验收--委托加工（批量生产） |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 委托加工过程需确认过程：焊接、喷涂工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。关键过程：设计、委托加工 |
| **重要环境及控制措施** | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求提供《环境因素辨识评价一览表》，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生，评价准确。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 提供《危险源辨识评价一览表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。。对委托加工方危险源识别，识别重要危险源为：火灾、触电，评价基本合理 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》QB/T 2280-2016办公家具 办公椅GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架GB 24820-2009实验室家具通用技术条件GB/T 3324-2017木家具通用技术条件GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件等 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 查产品的型式检验报告 |
| **其它相关知识** | **无** |

**填表人(专业人员)：伍光华 审核组长：伍光华 日期：2021年7月12日**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**