受理编号：0059－2019－2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 箭牌家居集团股份有限公司 | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 编号 | 型号规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合√  不符合× |
| 定制卫浴分厂 | 钢卷尺 | YGSP53801 | 3m | U=0.2mm(K=2) | 标准钢卷尺，MPE:±（0.03+0.03L）mm | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021/6/4 | √ |
| 定制卫浴品质部 | 邵氏硬度计 | 8208015660 | LX-C | U=0.6HC(K=2) | 电子天平，①级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021/5/24 | √ |
| 定制卫浴品质部 | 韦氏硬度计 | 183034 | W-20 | U=0.8HW(K=2) | 标准韦氏硬度块 ，标准级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021/5/24 | √ |
| 定制卫浴分厂 | 游标卡尺 | T1510003 | 150mm | U=0.01mm（K=2)） | 外径千分尺，MPE:（±4）µm  量块，4等3级  刀口尺，直线度MPE:(≤1.0）µm | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021/6/8 | √ |
| 定制卫浴分厂 | 电子数显卡尺 | 009725054 | 150mm | U=0.01mm(K=2) | 外径千分尺，MPE:（±4）µm  量块，4等3级  刀口尺，直线度MPE:(≤1.0）µm | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021/5/21 | √ |
| 定制卫浴品质部 | 恒温龙头综合试验机 | HZ20170512-LH | HPS-HW-ZH/1 | 压力UreI=0.1%(K=2)  温度U=0.4℃（K=2） | 压力校准仪，0.05级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021/3/4 | √ |
| 审核综合意見：  已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由公司统一保存。  根据外部检定/校准情况的检查情况，该公司的校准/检定情况基本符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021－07－31  审核员签字： C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1627352204.jpg 部门代表签字：C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1627610687(1).pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1627616655(1).jpg | | | | | | | | |