编号：0058-2019-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 鞍钢联众（广州）有限公司 | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 设备保障部 | 电子汽车衡 | 058310 | SCS-100 MAX:100t d:50kg | Ⅲ级 | 砝码1000kg 001-060 M1级  砝码(5-20)kg ZZL001 M1级  砝码5kg 21 M1级  砝码1000kg 09-01-09-30 M1级 | 广东省计量科学研究院 | 2021.5.22 | √ |
| 化检验中心 | 拉力试验机 | T124-T-1011 | ZwickZ250 | 1.0级 | 标准测力仪21584010 0.3级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.4.14 | √ |
| 设备保障部 | 工业铂热电阻温度计 | 762973 | Pt100 | B级 | 标准铂电阻温度计 WZPB-2 准确度等级：二等 数字多用表 3458A （0.00065%rdg+0.00002%fs）MPE:OHM:±（0.0007%rdg+0.000025%fs）数字兆欧表GM-1 准确度等级：5级 | 广州计量检测技术研究院 | 2021.4.12 | √ |
| 设备保障部 | COD分析仪 | A13050C01981 | CODmax | Ur=3%，k=2 | 水中COD溶液标准物质Ur=0.6%，k=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.8.25 | √ |
| 设备保障部 | 数字式涡街流量计 | DY0701287 | DY100-DAL SR4-OD/QIC | 1.0级 | 临界流文丘里喷嘴法气体流量装置 0.3级 | 广州能源检测研究院 | 2020.8.05 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由各部门自行保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021年7月23日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |