编号：0818-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岐山振兴现代锻造有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | 1446367 | 125～150 | 0.02 | 千分尺专用量块*U*=0.10μm＋1×10-6L k=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | 173830 | 150～175 | 0.02 | 千分尺专用量块*U*=0.10μm＋1×10-6L k=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质量部 | 布氏硬度计 | NO.0123 | HB-3000B | ±12HL | 标准布氏硬度块*U*=0.78% k=3 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质量部 | 热电偶 | 2018.4 | WRN-122 | -2.0℃ | 二等标准铂热电阻温度计-196℃～419.527℃ | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质量部 | 热电偶 | 2021.01 | WRN-130 | -2.0℃ | 二等标准铂热电阻温度计-196℃～419.527℃ | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | E99299 | 0～600 | 0.02 | 量块4等2级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 4609052894 | 0～300 | 0.02 | 量块4等2级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质量部 | 百分表 | 9074125 | 0～10 | 0.01 | 光栅式指示表检定仪*U*=0.4μm k=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.5.25 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托中国航发南方工业有限公司计量实验室等机构检定/校准，校准/检定证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| af2b482dd32cb437b02bde0fd99a2e05c9918dda2656efe739bb63dda3b5f8审核日期：2021年8月16日~ 8月17日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

。