**专业培训记录**

**■QMS** **□50430****■EMS** **■OHSMS** **□EnMS** **□FSMS** **□HACCP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **四川泰安生科技咨询有限公司** | **专业小类/****项目代码** | Q:34.02.00,34.06.00E:34.02.00,34.06.00O:34.02.00,34.06.00 |
| **教师姓名** | **文平** | **专业** | Q:34.02.00,34.06.00E:34.02.00,34.06.00O:34.02.00,34.06.00 | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **宋明珠** | **陈伟** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 环境检测流程：接受委托—现场勘查--编制监测方案---开展现场监测——进行实验分析--编制监测报告—报告审核——交付报告。评价验收流程：接受委托—现场调查---收集资料---编制评价报告——报告审核——交付报告。 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 质量风险：客户需求、方案编制、检测分析、编制报告等不满足要求；方案编制和检测分析过程通过拟定规范和作业指导书进行控制。服务过程中潜在火灾、化学药品泄漏挥发风险；现场勘查时交通意外伤害风险等。 |
| **重要环境及控制措施** | 潜在火灾，固废排放，污水排放，化学药品泄漏挥发，采取管理方案和应急处理方案控制 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 触电；交通伤害；潜在火灾；烧伤、中毒、烫伤；机械伤害，采取管理方案和应急处理方案控制 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 环境空气.PM<下标 10>和PM<下标 2.5>的测定.重量法Hj 618-2011 、 天然气.含硫化合物的测定.第2部分:用亚甲蓝法测定硫化氢含量GB/T 11060.2-2008、二次供水设施卫生规范GB 17051-1997、 工作场所空气有毒物质测定 第1部分：总则GBZ/T 300.1-2017、生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006 、生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006、室内空气质量标准GB/T 18883-2002、生产建设项目水土保持技术标准GB 50433-2018等标准。 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 记录和报告规范性、标准符合性 |
| **其它相关知识** | **/** |
| **填表人****(专业人员)** | **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg** | **日 期** | **2021.8.18** |
| **审核组长** | **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg** | **日 期** | **2021.8.18** |

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**