编号：0874-2021-MMS

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 福建畅联电子有限公司 | | | | | 审核员 | 张志建 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | CLDZ-001 | 0-150mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置：4、5等，证书编号：[2017]明技社量标法证字第7057号 | 三明市计量所 | 2021.4.19 | √ |
| 质检部 | 涂镀层测厚仪 | 11102311 | DT-156 | (0～50)μm:*U=1*μm+1.4%H  (50～1250)μm:*U=1*μm+1.8%H  *k=2* | 测厚仪标准片，证书号：211204228 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2021.5.6 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | / | 3m | Ⅱ级 | 钢卷尺检定装置：MPE:±(0.03+0.03L)mm，证书编号：[2017]明技社量标法证字第7032号 | 三明市计量所 | 2021.4.19 | √ |
| 质检部 | 兆欧表 | 5-0621 | ZC25-4 | 10级 | 绝缘电阻表检定装置：MPE：±(0.2～2)%，证书编号：[2018]明技社量标法证字第7025号 | 三明市计量所 | 2021.4.21 | √ |
| 质检部 | 数字噪音计 | 1560 | TES-1350A | *U=*0.4db～1.0db*，k*=2 | 电声标准装置，证书号：202109147 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2021.8.10 | √ |
| 质检部 | 红外测温仪 | 1559 | F-59 | *U=*3.4℃*，k*=2 | 辐射温度计，证书号：DH202006973;中温黑体炉，证书号：LDD20210103 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2021.8.10 | √ |
| 审核综合意见：  公司未建立最高标准，测量设备主要送三明市计量所、深圳市汇科计量检测技术有限公司校准，抽查6台件测量设备，校准证书中标准器的计量特性均未给出，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年8月18日 全天至2021年8月19日 上午 (共1.5天)  审核员签字： bca14badec1d30bf14e36187d5b5005 部门代表签字：dedd41dd4703546ae7f31c1b1e3c528 | | | | | | | | |