不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **重庆力恒环保工程有限公司** | **陪同人员** | **徐光义** |
| **受审核部门** | **工程部** | **预计整改完成日期** | **2021年9月10日** |
| **不符合事实描述:**查，公司提供的资质范围内油气田废水、固废治理服务，按技术要求约定只检测废水的PH值，固废的含水率。通过PH试纸、水分测试仪进行检测。现场查见，组织不能提供水分测试仪有效的校准证书，不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。**上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般**C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpgC:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2021年9月8日 日 期：2021年9月8日 日 期：2021年9月8日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**