编号：0949-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江惠美工贸有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 磅秤 | HMJ-16 | TGT-500A | Ⅲ级 | 砝码F1、M1等级 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2021.3.26 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | HMJ-05 | JM20002 | Ⅲ级 | 砝码F1 等级 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2021.3.26 | √ |
| 质检部 | 高度尺 | HMJ-13 | 0-300mm | ±0.04mm | 量块4等 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2021.3.26 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | HMJ-12 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块4等 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2021.3.26 | √ |
| 质检部 | 超声波  测厚仪 | HMJ-02 | UM-3 | ±0.01mm | 标准厚度块U=0.002mm k=2 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2021.3.26 | √ |
| 质检部 | 指针式  推拉力计 | HMJ-23 | NK-100 | 2.0级 | 专用砝码U=0.003g k=2 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2021.3.26 | √ |
| 质检部 | 抗压抗折试验机 | HMJ-03 | LDS-10 | ±0.5% | 标准测力仪0.1级 | 上海浩且计量检测有限公司 | 2021.3.26 | √ |
| 质检部 | 多功能甲醛测定仪 | HMJ-06 | GDYJ-201MA | ±5% | 标准物质Urel=2% k=2  电子天平1级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.3.26 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：    公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托上海浩且计量检测有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由管理部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年09 月25 日~ 09 月26 日上午    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。