编号：1008-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 福建哈德仪表有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 1839282 | 0-25mm | ±4μm | 量块3等 | 安正计量检测有限公司 | 2021.7.8 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 |  | 0-150mm | ±4μm | 量块3等 | 安正计量检测有限公司 | 2021.7.8 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | EY04055137 | 0-4Mpa | 1.6级 | 精密压力表检定装置/0.4级 | 福鼎市质量计量检测所 | 2021.7.14 | √ |
| 质量技术部 | 千分尺 | 1885146 | 0-25mm | ±4μm | 量块3等 | 安正计量检测有限公司 | 2021.7.8 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | EY03008607 | 0-40Mpa | 1.6级 | 精密压力表检定装置/0.4级 | 福鼎市质量计量检测所 | 2021.7.14 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | EY04061811 | 0-16Mpa | 1.6级 | 精密压力表检定装置/0.4级 | 福鼎市质量计量检测所 | 2021.7.14 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | EY058648 | 0-16Mpa | 1.6级 | 精密压力表检定装置/0.4级 | 福鼎市质量计量检测所 | 2021.7.14 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | YE11777024 | 0-16Mpa | 1.6级 | 精密压力表检定装置/0.4级 | 福鼎市质量计量检测所 | 2021.7.14 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备委托福鼎市质量计量检测所等机构检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021年10月4日~10月5日  秦卫良审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。