编号：0198-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东海县奥博石英制品有限公司 | | | | | 审核员 | 汪宁艺 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部  （生产车间） | 压力表 | 1705131 | （0-2.5）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2019.11.12 | √ |
| 生产部  （生产车间） | 游标卡尺 | H220706 | 0-300mm | ±0.04mm | 五等量块 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2019.06.18 | √ |
| 生产部  （生产车间） | 钢直尺 | 19111306 | 0-500mm | ±0.15mm | 三等金属线纹尺标准装置 | 连云港市计量检定测试中心 | 2019.11.13 | √ |
| 生产部  （生产车间） | 钢卷尺 | 19111304 | 0-3m | Ⅱ级 | 标准钢卷尺  ±（0.03+0.03L）mm | 连云港市计量检定测试中心 | 2019.11.13 | √ |
| 生产部  （品保科） | 电子台秤 | 818990 | TCS-150 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2019.10.09 | √ |
| 生产部  （品保科） | 应力仪 | 10106 | PSV-201 | *U*=10°(*k*=2) | 偏光检定装置  *U*=0.05°(*k*=2) | 深圳华品计量检测技术有限公司 | 2019.08.28 | √ |
| 审核综合意見：  抽查该公司所有测量设备均送至连云港市计量检定测试中心\东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心和深圳华品计量检测技术有限公司检定/校准。经查6份检定/校准证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准和SI国际单位制。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019 年12月12日下午~ 2019年12月 14日上午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**