编号：1068-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市卉泉环保设备制造有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 车间 | 压力表 | 20-1039890 | (0-4)MPa | 1.6 | 精密压力校验仪0.02级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.10.12 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 3859 | (0-150)㎜ | *U*=0.002㎜，*k*=2 | 量块4等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.6.20 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 190109385 | (0-2.5)MPa | 1.6 | 精密压力校验仪0.02级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.10.12 | √ |
| 车间 | 钢卷尺 | 01 | (0-5)m | *U*=0.02㎜，*k*=2 | 标准钢卷尺3等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.6.20 | √ |
| 车间 | 万用表 | 1230196 | TS890D | *Urel*=0.3%,*k*=2 | 多功能校准仪MPE:±0.05% | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.6.20 | √ |
| 车间 | 千分尺 | 1502519 | (0-25)㎜ | *U*=0.002㎜，*k*=2 | 量块3等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.6.20 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江华馨检测科技有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021年 10月20日~ 10月21日上午审核员签字：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 部门代表签字： 45b882102e6bf702f3c022963cdf0dd |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。